-102
ZZ;1z4
-103,67890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
DIE FOLGENDE BESCHREIBUNG IST ZUM TEIL ALLGEMEINER NATUR, BESCHRÄNKT SICH ALSO NICHT NUR AUF DIE 
AKTUELLEN PARAMETER. 

Falls im Steuertyp -201 Variante 2 eingegeben wird und sich beim Steuertyp -301 die Rotverschiebung
nicht auf den Scheitel bei a=1 bezieht, so sollte die Programmbeschreibung genauestens gelesen 
werden.
 
Achtung: Variante 2 des Steuertyps -201 sollte nur verwendet werden, wenn später in Steuertyp -301
ein Scheitelpunkt analog zu a=1 vereinbart wird. Nur für diesen Fall sind Rotverschiebungen
bekannt.

+++ Im aktuellen Fall wird über den externen Scheitel der Scheitelpunkt auf a=2 gesetzt.

+++ Ist IZSCHEITEL=0, erfolgt Ausgabe von z. Ist IZSCHEITEL=1, erfolgt
    Ausgabe von z*.  IZSCHEITEL ist Parameter zum Steuertyp -222.
    z*-Werte sind bei einem Scheitel von a ungleich 1 inkonsistent zu a- und t-Werten. z*-Werte gelten
    nur für Rotverschiebungen auf dem Lichtkegel mit z*(HEUTE)=0, z-Werte nur für Rotverschiebungen auf
    dem Lichtkegel mit z(SCHEITEL)=0, also hier für z(a=2)=0
 
Der Autor geht davon aus, dass Rotverschiebungen nur für den heutigen Lichtkegel bekannt sind.

!!! In dieser Steuerdatei werden z-Eingabewerte, z(a=2)=0, für einen Scheitel bei a=2 erwartet,
!!! und zwar nur, um die Konsequenzen der Wahl aufzuzeigen. Die Eingabe der z-Werte wird durch den
!!! Platzhalter -6 für den externen Scheitelpunkt auf vorletzter Position der Folgezeile von STYP -301
!!! erreicht - siehe Beschreibung STYP -301 bzw. Platzhalter -6 in Programmbeschreibung Kap. 6.2.
!!! Auch die für CMB genannten Zahlen (1100 bis 1089) ergeben keinen Sinn mehr, d.h. sie spiegeln nicht die
!!! CMB-Rotverschiebung für einen Scheitel bei a=2 wider. 

Allerdings gilt jetzt: Wären die eingegebenen z-Werte wirklich bekannt oder überlegt angenommen,
so wären die Ausgabewerte im Falle von IZSCHEITEL=0 jetzt logisch in sich abgeschlossen.
&&&
-111
18,-9, Planck 18
-888,  OMEGA_R automatisch berechnet
-120, 
1,2,    Externer Scheitelpunkt a=2, wird abgerufen via -6 in Steuertyp -301
-201
2, Eingabe z (nicht z*, wegen -6 bei 1. Zeile Steuertyp -301)
-211
0,    mitbewegte Koordinaten
-301
1100,-1,1089,-6,-8,          nicht mehr CMB
12,-1,2,-8
4.225,-0.0001,4.224,-8,      z=4.2248 - nicht mehr SPT0418-47 
1.60,-0.001,1.59,-8
0.264,-0.001,0.262,-8,       z=0.263 - nicht mehr Gravitationslinse SPT0418-47
0,-0.1,-0.9,-9
-403
siehe auch - war aber nur für den Scheitelpunkt bei a=1 gedacht - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Worldlines_relevant_for_SPT0418-47.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/SPT0418-47
Quellen für z*=4.2248 sind nicht mehr anwendbar!!!!!!
&&&
-999




 

