-1001; Variante Iterationen-Datei - Wird ITERATIONENW geändert, bitte Variante ändern! Neue Datei ITERATIONENW aufbewahren!
2,WELTTABELLEN Version 3.0 Standard
-8888, 1. Wert zu -1001: 0: KEINE AUSGABE von Steuerkennzeichen und Kennzeichnung Iterationen-Datei
-8888,                   1: Ausgabe in Haupt-Ergebnisdatei
-8888,                   2: Ausgabe in alle Ergebnisdateien (inkl. _DELTA und _REZESSION)
-8888,-1002,
-8888,0.0,0,0,0,         Debug-Parameter
-8888,-1003,             Voreinstellung Dateiname Ausgabedatei - verkommentiert,  da ZZ bereits durch Programm vorgegeben
-8888,1,ZZ
-8888, Ist I-TYP -1003 nicht vorhanden, ist ZZ voreingestellt.
-8888, 1. Wert zu -1003: 1: STYP -102 überschreibt Voreinstellung
-8888,                   2: Voreinstellung überschreibt SYTP -102 (Ausnahmefall)
-8888,-1005, Voreinstellung Parametersatz wie STYP -111 - Ist -1005 nicht vorhanden, gilt die Voreinstellung 18,-9 (Planck18)
-8888,15,-9, Beispiel hier: Planck15, siehe Beschreibung Steuerdatei, STYP -111 
-1010
1,\WZEICHNUNGEN\
-8888, 1,C:\WZEICHNUNGEN\
-8888,1,C:\USERS\WERNER\DOCUMENTS\
-8888,-1015
-8888,1,.\AUSGABE\
-8888,1,.\
-8888,Die Zeile vorher (1,.\) kann man aktivieren, wenn man das Hauptverzeichnis als Ausgabeverzeichnis verwenden möchte.
-8888,1,C:\WTAB\AUSGABE\
-1020
1,                   Konstante, die als Voreinstellung in der Folgezeile von STYP=-211 als Platzhalter -31 abgerufen wird. Erlaubt sind also nur 0,1,101.
-8888,               Datei MINUS31.TXT überschreibt, sofern vorhanden, den so vordefinierten Platzhalter -31.
-1030
5.D-13,5.D-13,      AZMIN (z), ALMIN (Lookback), falls < Wert, dann 0
-8888,              Ist z<AZMIN, wird z auf NULL gesetzt. Ist Lookback<ALMIN, wird Lookback auf NULL gesetzt.
-8888,              Ist einer der Werte gleich -9, so wird dieser Wert auf 5.D-13 gesetzt.
-8888,              Ist ITYP -1030 nicht vorhanden, werden beide Werte vom Progamm auf 5.D-13 gesetzt.
-1060
1,1,1.D-50,5.D-14,1,10,10,0,
-8888,1,1,1.D-50,1.D-13,1,10,10,0,  Globale Parameter MAXUNTEN,MAXOBEN,EPSABS,EPSREL,MAXFEHLINTEG,MAXREP,AENDANZ,AENDVAR (siehe Programmbeschreibung)
-1070,               Parameter benötigt für AZUT, AZUT3 - Berechnung von a bei vorgegebenem t
5.D-14,0.5,2,100,1    Berechnung a zu t: TDELTA (Abbruchkriterium), LINKSMULT, RECHTSMULT,TMAXITER,ABBRtODERa 
-8888,                ABBRtODERa: 1=Abbruchkriterium in a; 2=Abbruchkriterium in t - Eher nicht ändern! Überprüfung mit DEBUG3=7 möglich.
-8888, -1080,               Parameter benötigt zur Berechnung von A2Strich -!!!!!!!!!!!!!!!! WIRD NICHT MEHR BENOETIGT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-8888, 5.D-7,5.D-15,        H_FUER_A2STRICH, h für Berechnung von a2strich(t) via astrich=a*h, zwischenzeitliches TDELTA_A2STRICH nur für diese Berechnung.
-8888,               zweiter Wert kann auf -9 gesetzt werden, dann Voreinstellung von -1000.
-8888,               Achtung: H_FUER_A2STRICH ist gegenüber Veränderungen sehr empfindlich.
-8888,
-8888,               DIE WEITTEREN ITERATIONSPARAMETER WERDEN FÜR FUNCTION NULLST BENÖTIGT
-8888,               VORSICHT, wenn Nullstelle von A2STRICH über FUNCTION NULLST berechnet wird.
-8888,               TDELTA_A2STRICH von -1003 überschreibt dann INDELTA von -1120
-1100
1.D-13,0.2,0.5,100,   INDELTA, AUNTEN, AOBEN, AMAXITER. Schnittpunkt in a Partikelhorizont/Ereignischorizont wird zwischen beiden Werten gesucht.
-8888,                ABBRUCH, FALLS IN a SUCHINTERVALL < INDELTA. AMAXITER: Maximale Iterationsschrittzahl
-1101
1.D-13,0.005,0.5,100, INDELTA, AUNTEN, AOBEN, AMAXITER. Gesucht wird a für jenes z, bei dem der mitbewegte Abstand  auf dem Lichtkegel gleich 
-8888,                dem Abstand des Schnittpunkts Partikelhorizont/Ereignischorizont vom Beobachter ist. 
-1105
1.D-13,0.2,0.5,100,   INDELTA, AUNTEN, AOBEN, AMAXITER. Schnittpunkt in a Partikelhorizont/Lichtkegel wird zwischen beiden Werten gesucht.
-8888,                ABBRUCH, FALLS IN a SUCHINTERVALL < INDELTA. AMAXITER: Maximale Iterationsschrittzahl      
-1110
5.D-14,0.003,300,100,  INDELTA, AUNTEN, AOBEN, AMAXITER. Schnittpunkt in a Lichtkegel/Hubble-Radius wird zwischen beiden Werten (AUNTEN, AOBEN) gesucht.
-1120
5.D-15,5.D-14,0.3,0.9,100,    INDELTA, Abstand zum Nachbarwert, AUNTEN, AOBEN, AMAXITER. Uebergang von verlangsamter zu beschleunigter Expansion in a wird
-8888,                        zwischen beiden Werten (AUNTEN, AOBEN) gesucht. Festgestellt wird, wann sich das Vorzeichen zum Nachbarwert ändert.
-8888,                        Dieses Verfahren hat sich sich als weniger gut als eine Berechnung über a''(t) erwiesen. Diese Berechnung über a''(t), die
-8888,                        über den 9. Parameter von Steuertyp -221 voreingestellt ist, verwendet H_FUER_A2STRICH von -1003. TDELTA_A2STRICH überschreibt
-8888,                        INDELTA. AUNTEN, AOBEN, AMAXITER werden wie angegeben verwendet.
-1125,
5.D-14,0.3,0.9,100,  INDELTA, AUNTEN, AOBEN, AMAXITER. Gesucht wird Nullstelle von a''(t) mit Abbruchkriterium INDELTA
-8888;   
-1130,
5.D-14,0.0003,30,100,1.D-10  INDELTA, AUNTEN, AOBEN, AMAXITER, DIFFBERUEHR. Gesucht wird Schnittpunkt Galaxie - mitbewegter Hubble Radius.
-8888,                       Berechnet wird: Nullstelle mitbewegter Hubbleradius minus mitbewegter Abstand Galaxie (Konstante)
-8888,                       Falls Absolutbetrag (mitbewegter Abstand Galaxie minus Maximum mitbewegter Hubbleradius (q=0)) < DIFFBERUEHR (größenmäßig),
-8888,                       so wird davon ausgegangen, dass die Weltlinie der Galaxie den Hubble-Radius berührt (einziger Schnittpunkt).
-8888,
-1140,               Für Wendepunkt des mitbewegten Hubble-Radius.
5.D-14,1,2,100,      INDELTA, AUNTEN, AOBEN, AMAXITER. Gesucht wird die Nullstelle des mitbewegten Hubble-Radius.
-1200,                   Parameter für Ereignishorizont AUFGABENSTELLUNG 3.
1.D-14,0.2D-10,100.D0,100, INDELTA, AUNTEN, AOBEN, AMAXITER. 
-1210,                   Parameter für Berechnung Scheitel Lichtkegel AUFGABENSTELLUNG 3.
1.D-13,0.5D-5,500D0,100,  INDELTA, AUNTEN, AOBEN, AMAXITER. 
-1220,                   Parameter für Berechnung a für mitbewegte Entfernung für Lichtkegel mit vorgegebenem Scheitel AUFGABENSTELLUNG 3.
1D-13,0.2D-8,5D0,100,  INDELTA, AUNTEN, AOBEN, AMAXITER. 
-1230                    Parameter für Berechnung exakter Äquivalenzdichten (Aufgabe 2)
5.D-14,0.1D-6,0.1D-1,100,0.1D-2,0.1D3,1.D-13, INDELTA, AUNTEN1, AOBEN1, AMAXITER, AUNTEN2, AOBEN2, DELTArho
-8888,                   AUNTEN1, AOBEN1: für Schnittpunkt rho_R/rho_M.   AUNTEN2, AOBEN2: für Schnittpunkt rho_M/rho_Lambda.
-8888,                   DELTArho: Unterhaln dieser (fast nie benötigzen) Grenze wird rho_R anders berechnet.
-9999