-100
0.d0,0,0,0
-102
ZZ;1z5
-103,67890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
DIE FOLGENDE BESCHREIBUNG IST ZUM TEIL ALLGEMEINER NATUR, BESCHRÄNKT SICH ALSO NICHT NUR AUF DIE 
AKTUELLEN PARAMETER. 

Falls im Steuertyp -201 Variante 2 eingegeben wird und sich beim Steuertyp-301 die Rotverschiebung
nicht auf den Scheitel bei a=1 bezieht, so sollte die Programmbeschreibung genauestens gelesen
werden.
 
Achtung: Variante 2 des Steuertyps -201 sollte nur verwendet werden, wenn später in Steuertyp -301
ein Scheitelpunkt analog zu a=1 (also z*=0) vereinbart wird. Nur für diesen Fall sind Rotverschiebungen
bekannt.

+++ IZSCHEITEL ist Parameter (Wert der Folgezeile) zum Steuertyp -222.
+++ Ist IZSCHEITEL=0 oder IZSCHEITEL=-9, erfolgt Ausgabe von z. 
+++ Ist IZSCHEITEL=1, erfolgt Ausgabe von z*.
+++ Ist IZSCHEITEL=2, erfolgt Ausgabe von z, in einer Zusatzzeile Ausgabe von z*.
+++ Ist IZSCHEITEL=3, erfolgt Ausgabe von z, in einer Zusatzzeile Ausgabe von z* nur für jenen
    z*-Bereich, der in der Folgezeile zur IZSCHEITEL-Zeile angegeben ist.

z*-Werte sind bei einem Scheitel von a ungleich 1 inkonsistent zu a- und t-Werten. z*-Werte gelten
nur für Rotverschiebungen auf dem Lichtkegel mit z*(HEUTE)=0, z-Werte nur für Rotverschiebungen auf
dem Lichtkegel mit z(SCHEITEL)=0, also hier für z(a=2)=0, da hier z*=z(HEUTE)=-0.5.

DIE HIER VORGENOMMENE AUSGABE IST SINNVOLL FÜR DEN CMB. MAN SIEHT ZUGLEICH DAS BEKANNTE z*
UND DAS ENTSPRECHENDE z FÜR a=2. AUCH DEN CMD-ABSTAND VOM BEOBACHTER jenes Lichtkegels, der
den Beobachter bei a=2 (HIER IN PHYSIKALISCHEN KOORDINATEN, ALSO ZUM ZEITPUNKT DER CMB-EMISSION)
passiert, KANN MAN AUF DEM LICHTKEGEL ERMITTELN. (Den entsprechenden Abstand vom Beobachter
auf dem Lichtkegel, der den Beobachter bei z*=0, a=1, t=HEUTE passiert, kann man durch einen 
Durchlauf mit SCHEILTEL z*=0 ermitteln - siehe z.B. STEUERW1zp.)
 
Der Autor geht davon aus, dass Rotverschiebungen nur für den heutigen Lichtkegel bekannt sind.
&&&
-111
18,-9, Planck 18
-888,  OMEGA_R automatisch berechnet
-201
2,      Eingabe z*
-211
1,      physikalische Koordinaten
-222
3
1100,4
-301
1100,-1,1089,-0.5,-8,          CMB (in z*)
12,-1,5,-8
4.225,-0.0001,4.224,-8,      z*=4.2248 SPT0418-47 
1.60,-0.001,1.59,-8
0.264,-0.001,0.262,-8,       z*=0.263 Gravitationslinse SPT0418-47
0,-0.1,-0.9,-9
-999




 

