-102,     Dateiname der Ausgabedateien beginnt mit ZZ, Steuerkennzeichen: 1tRHOall-960
ZZ;1tRHOall-960
-103
Durchläuft t von den kleinsten bis zu den größtmöglichen Werten. Ausgegeben in die Plotter-Datendatei wird:
a, t, rhoB, rhoC, rhoGM, rhoNY, rhoR, rhoM, rhoLd,  rhoCR.
Da 5. Position von STYP -221 = 3, erfolgt die Ausgabe von Dichten in Plotter-Datendatei anteilsmäßig.
&&&
-106,        Ausgabe ins Standardverzeichnis
---
-107,        Ausgabe in Plotter-Datendatei
10,5,3,
1,3,45,46,47,48,19,20,21,22   a, t, rhoB, rhoC, rhoGM, rhoNY, rhoR, rhoM, rhoLd,  rhoCR
,# X        Trenner und Kommentarzeichen
(A1,D15.8,30(A1,D15.8))
(A1,9X,A6,30(A1,9X,A6))
-111
18,-9,     Standard-Parametersatz Planck18. OMEGA_R automatisch berechnet.
-114
2,0.0224,0.120,3,  so sind in Planck18 OMEGA_b und OMEGA_c definiert
-120
1,1,       externer Scheitel bei a=1, entspricht t=HEUTE, als Wandelvaribale -7 abrufbar
-201
3,         Eingabewerte gemäß t
-211
1,         Ausgabe pyhsikalsicher Koordinaten, für Plotter-Datendatei hier irrelevant
-221
    -9,-9,-9,-9,3,-9,-9,-9,-9,-9,     Dichten anteilsmäßig
888,-9,-9,-9,-9,1,-9,-9,-9,-9,-9,     Dichten in kg/m^3
888,-9,-9,-9,-9,2,-9,-9,-9,-9,-9,     Dichten in GeV/C^2/m^3
888,-9,-9,-9,-9,4,-9,-9,-9,-9,-9,     Dichten prozentual anteilsmäßig
-301,            Es folgen die einzugebenden t.
-14,0,0,-7,-8
1.D-28,0,0,-8,   Scheitelpunkt a=1 (t=ALT/NEUHEUTE) - siehe STYP -120. -14 würde auch gehen.
1.D-20,0,0,-8
1.D-15,0,0,-8
1.D-10,0,0,-8
-22,0,0,-8,      Zeit CMB
1,2,14,-8
15,5,40,-8
100,250,1001,-8
1200,0,0,-9, 
-960
1,3,1
-
-999
